目 录

[7 错误码描述 1](#_Toc28629840)

[7.1 公共错误码定义 1](#_Toc28629841)

[7.2 计算资源（站点、集群、虚拟机）管理错误码定义: 2](#_Toc28629842)

[7.3 节点管理（NM）错误码 12](#_Toc28629843)

[7.4 用户、角色错误码 14](#_Toc28629844)

[7.5 告警管理（FM）错误码 16](#_Toc28629845)

[7.6 任务错误码 16](#_Toc28629846)

# 错误码描述

## 公共错误码定义

| http响应错误码 | 错误码 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 400 | 10000001 | 请求消息格式非法 |
| 401 | 10000002 | 用户未登录或超时，请重新登录后重试。 |
| 401 | 10000003 | 当前用户无权限执行此操作，请使用正确用户。 |
| 500 | 10000004 | 操作数据库异常。 |
| 500 | 10000005 | VRM服务恢复中，请稍后重试。 |
| 500 | 10000006 | 系统繁忙，稍后重试。 |
| 500 | 10000007 | 系统待处理任务过多，暂不接受此操作，请稍后重试。 |
| 400 | 10000008 | 此对象不存在 |
| 400 | 10000009 | 对象状态或操作冲突，请检查对象状态及任务跟踪状态。 |
| 500 | 10000010 | 操作失败。 |
| 400 | 10000011 | 字符串长度不合法[1,64] |
| 400 | 10000012 | “名称”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000013 | “限制”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000014 | “IP”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000015 | “集群标签”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000016 | “偏移”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000018 | “描述”参数不合法，请重新输入。 |
| 400 | 10000020 | 站点不存在 |
| 400 | 10200258 | 与另一VRM通信异常 |
| 400 | 10000022 | 版本号错误 |
| 400 | 10300276 | 容灾虚拟机不支持当前操作。 |
| 400 | 10300275 | 占位虚拟机不允许当前操作。 |
| 400 | 10540103 | 虚拟机网卡portgroup不合法或不存在。 |
| 400 | 10301037 | 主机处于维护模式，不允许此操作。 |

## 计算资源（站点、集群、虚拟机）管理错误码定义:

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 10300001 | ide总线的磁盘不支持热插拔。 |
| 10300002 | 虚拟机名称为空。 |
| 10300003 | 虚拟机CPU“核数”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300004 | 虚拟机CPU“份额”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300005 | 虚拟机CPU“限制”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300006 | 虚拟机内存“大小”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300007 | 虚拟机内存“份额”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300008 | 虚拟机磁盘“槽位号”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300009 | 虚拟机磁盘“大小”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300010 | 虚拟机磁盘数量超过上限。 |
| 10300011 | 虚拟机网卡端口组不能为空，请重新输入。 |
| 10300012 | 虚拟机网卡数量超过上限。 |
| 10300013 | 虚拟机“启动方式”不合法，请重新输入。 |
| 10300014 | 虚拟机“故障处理策略”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300015 | 虚拟机不允许此操作。 |
| 10300016 | 系统资源不足，请稍后重试。 |
| 10300017 | 虚拟机磁盘存在多种不同的存储类型，不允许创建快照。 |
| 10300018 | 虚拟机所属的数据存储类型不支持创建快照。 |
| 10300019 | 虚拟机创建/克隆/模板部署虚拟机/唤醒时网络资源不足。 |
| 10300020 | 虚拟机休眠存储资源不足。 |
| 10300021 | 虚拟机为模板不支持此操作。 |
| 10300022 | mac分配，创建虚拟机/增加网卡失败。 |
| 10300023 | IP资源不足，请配置更多的IP资源。 |
| 10300024 | 虚拟机不能在同一主机上进行迁移。 |
| 10300025 | 主机繁忙， 稍后重试。 |
| 10300026 | 虚拟机Tools未启动，请稍后重试。 |
| 10300027 | 指定节点不存在。 |
| 10300028 | 指定的集群不存在。 |
| 10300029 | 集群下存在虚拟机，不能删除集群。 |
| 10300030 | 集群下存在主机，不能删除集群。 |
| 10300031 | 系统已存在32个集群，添加失败。 |
| 10300032 | 主机下运行着不满足迁移条件的虚拟机，不能迁空主机。 |
| 10300033 | 虚拟机已挂载光驱，不能重复挂载。 |
| 10300034 | 虚拟机未挂载光驱，不能卸载。 |
| 10300035 | “URL”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300037 | 磁盘未绑定到此虚拟机，不能执行该操作。 |
| 10300038 | 虚拟机已挂载tools，不能重复挂载。 |
| 10300039 | 虚拟机未挂载tools，不能卸载。 |
| 10300040 | 虚拟机内存“限制”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300041 | 虚拟机“操作系统类型”不合法，请重新输入。 |
| 10300042 | 虚拟机“操作系统版本”不合法，请重新输入。 |
| 10300043 | “CPU预留”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300044 | “内存预留”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300045 | MAC地址重复，创建虚拟机/添加网卡失败。 |
| 10300046 | 释放mac出错，删除网卡失败。 |
| 10300047 | MAC资源不足，创建虚拟机/添加网卡失败，请配置更多的MAC资源。 |
| 10300065 | 主机不能在同一集群内移动。 |
| 10300066 | “MAC地址”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300067 | 虚拟机location参数不合法，请输入正确的location。 |
| 10300068 | “数据存储标识”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300069 | “操作系统类型”不能为空，请重新输入。 |
| 10300070 | 磁盘槽位号已被使用，请使用其他槽位号。 |
| 10300071 | 集群内主机数量达到上限，无法继续添加主机到集群。 |
| 10300072 | 目标主机/集群不能满足虚拟机运行的存储条件。 |
| 10300073 | 目标节点/集群不能满足虚拟机运行的网络条件。 |
| 10300074 | 该磁盘已绑定虚拟机或该磁盘状态不允许绑定虚拟机。 |
| 10300075 | 单个虚拟机绑定共享磁盘个数达到上限。 |
| 10300076 | 当前磁盘已绑定虚拟机，请不要重复绑定。 |
| 10300077 | 虚拟机“group”参数长度不合法，请重新输入。 |
| 10300078 | 需要绑定的磁盘不存在。 |
| 10300079 | 磁盘属于虚拟机时，该虚拟机做过快照，而且快照当前还存在，不允许此操作。 |
| 10300080 | 集群下存在启动中、迁移中等暂态的虚拟机，不能修改集群内存复用开关。 |
| 10300082 | 集群下存在虚拟机内存预留值小于内存规格的虚拟机，不能关闭内存复用开关。 |
| 10300083 | 指定location下不存在存储条件满足虚拟机启动的节点。 |
| 10300084 | 指定location下不存在网络条件满足虚拟机启动的节点。 |
| 10300085 | 系统出现未知错误，请稍后重试或联系技术支持。 |
| 10300086 | 集群内存复用开关为开，移动主机失败。 |
| 10300087 | 目的主机当前状态不支持迁移虚拟机，请稍后重试。 |
| 10300088 | 目的主机存储或网络不支持虚拟机运行，不能进行迁移。 |
| 10300089 | 源主机或目的主机已经超过迁移并发数，请稍后重试。 |
| 10300090 | 集群内迁移中的虚拟机数量超过上限，请稍后重试。 |
| 10300091 | 系统中已存在相同名称的集群，请输入不同的集群名称。 |
| 10300092 | 此虚拟机已经为停止状态，不能进行该操作。 |
| 10300093 | 此虚拟机已经为休眠状态，不能进行该操作。 |
| 10300094 | 此虚拟机已经为运行状态，不能启动。 |
| 10300095 | 迁移时，目标主机或目标主机所在集群资源不足，不能迁移。 |
| 10300096 | 虚拟机正在执行此操作，请不要重复执行。 |
| 10300097 | 虚拟机正在休眠中，请不要执行停止虚拟机操作。 |
| 10300098 | 虚拟机正在停止中，请不要执行休眠虚拟机操作。 |
| 10300099 | 迁移时，源主机和目的主机的内存复用开关设置不相同，请修改为相同设置后重试。 |
| 10300100 | 虚拟机存在共享磁盘，不能进行该操作。 |
| 10300101 | 虚拟机正忙，请稍后重试。 |
| 10300102 | 主机上同时只允许一个虚拟机挂载光驱，当前已有虚拟机挂载光驱，请卸载光驱后重试。 |
| 10300109 | 快照不存在，请选择其他的快照后重试。 |
| 10300110 | 快照状态不允许当前操作。 |
| 10300111 | 虚拟机快照数量或虚拟机磁盘快照数量已达上限，不能继续创建。 |
| 10300112 | 快照任务正在进行中，单个虚拟机不能同时做多个快照。 |
| 10300058 | 该磁盘存在其他虚拟机的快照，不允许此操作。 |
| 10300113 | 主机创建虚拟机内存快照失败,请稍后重试。 |
| 10300114 | 虚拟机有快照存在，不能修改为模板。 |
| 10300115 | 快照恢复虚拟机时，主机启动虚拟机失败。 |
| 10300116 | 休眠态虚拟机必须创建内存快照，请勾选内存快照后重试。 |
| 10300118 | 链接克隆虚拟机/带有链接克隆磁盘的虚拟机不允许当前操作。 |
| 10300119 | 停止态虚拟机不允许做带内存的快照，请取消内存快照后重试。 |
| 10300121 | 虚拟机网卡名称不能重复。 |
| 10300123 | DRS“自动化级别”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300124 | DRS“迁移阈值”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300125 | DRS“规则类型”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300126 | DRS“规则名称”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300127 | DRS“规则操作类型”参数不合法，请重新输入。 |
| 10300128 | DRS规则名称不能重复。 |
| 10300129 | 虚拟机不属于此集群，不能加入此集群的DRS规则中。 |
| 10300130 | 此DRS规则不存在或不属于目标集群，不能修改或删除。 |
| 10300131 | 磁盘的源数据存储和目标数据存储的存储类型不同，无法克隆。 |
| 10300132 | 磁盘拷贝操作找不到合适的主机，无法克隆。 |
| 10300133 | 此虚拟机/模板正在克隆，不能删除或启动。 |
| 10300134 | 快照恢复虚拟机失败。 |
| 10300135 | DRS规则“编号”参数不能为空，请重新输入。 |
| 10300136 | DRS互斥规则内虚拟机数量超过上限，上限为2，不能添加或者修改互斥规则。 |
| 10300137 | DRS规则数量不能超过20。 |
| 10300138 | 需要查询的虚拟机列表不合法，请输入正确的虚拟机列表。 |
| 10300140 | 导入或导出模板时，主机上报失败。 |
| 10300141 | 虚拟机模板不允许创建快照，请转为虚拟机后重试。 |
| 10300153 | 请确认是否有磁盘做快照。 |
| 10300154 | “多路径的类型”参数错误，请重新输入。 |
| 10300155 | 集群下主机物理内存资源不足，打开内存复用开关失败。 |
| 10900021 | 系统中CPU数量已达License上限。 |
| 10900022 | 与License Server通讯失败，请联系管理员检查License Server配置是否正确。 |
| 10900023 | License已经失效,请联系管理员及时申请并加载License。 |
| 10300838 | “排序”参数不合法，请重新输入。 |
| 10420206 | FusionStorage卷上存在双活或者复制Pair，不支持迁移或删除。 |
| 10310034 | 虚拟机已挂载软驱，不能执行此操作，请先卸载软驱。 |
| 10300808 | 绑定usb设备失败，请关闭虚拟机，重新打开虚拟机电源后重试。 |
| 10290021 | 集群下存在主机不允许设置高性能开关。 |
| 11400049 | 虚拟机PCI设备直通，内存需100%预留。 |
| 11400050 | 虚拟机绑定PCI设备，不能设置内存上限。 |
| 11400052 | PCI直通虚拟机，必须和主机绑定。 |
| 11400051 | 虚拟机不能同时绑定VIRTIO与IDE总线类型的磁盘。 |
| 10514068 | 对接openstack场景分布式交换机必须配置物理网络名称。 |
| 10540110 | netflow不合法或不存在。 |
| 10300175 | 绑定USB设备的虚拟机不允许执行此操作。 |
| 10300843 | 虚拟机设备挂载类型不支持。 |
| 10300983 | 不存在存储条件满足克隆的节点。 |
| 10311001 | 主机不在指定用户的域中。 |
| 10300987 | 当虚拟机启动方式非精确指定启动顺序时，不支持设置设备启动顺序。 |
| 10300988 | 当虚拟机启动方式为精确指定启动顺序时，必须设置虚拟机设备启动顺序。 |
| 10300828 | 指定位置下不存在亲和性或反亲和性条件满足虚拟机启动的主机。 |
| 10300839 | 当前虚拟机状态不允许修改资源组，请关闭虚拟机后重试。 |
| 10300840 | 卷导入镜像失败。 |
| 10300841 | 卷导出镜像失败。 |
| 10300850 | 用户态EVS，不支持网卡开启SRIOV模式 |
| 10300851 | 用户态EVS，不支持网卡开启直通模式 |
| 10300852 | 用户态EVS，不支持非ovs转发模式 |
| 10300861 | 当前网口已开启LLDP，不支持此操作。 |
| 10300862 | 切换管理面上行口，上行口所属bond只支持主备模式 |
| 10300863 | 用户态EVS，不支持创建系统接口。 |
| 10300864 | 用户态EVS需使用1G规格的大页，当前大页配置不满足要求。 |
| 10300941 | 不能同时设置内存复用与高性能集群。 |
| 10300944 | 管理服务预留内存设置不合理，请重新设置。 |
| 10300945 | 大页设置失败，请重试。 |
| 10300946 | 只有高性能集群才能设置大页。 |
| 10300951 | 主机上存在虚拟机不允许进行主机资源设置。 |
| 10300952 | 大页主机不允许移动到普通集群。 |
| 10300953 | 普通集群不支持大页虚拟机。 |
| 10300955 | 主机已配置该规格的大页。 |
| 10300956 | 虚拟机不在集群中不能设置大页。 |
| 10300957 | 大页主机不允许配置内存盘引导模式。 |
| 10300962 | 普通集群不支持NUMA虚拟机。 |
| 10300963 | 虚拟机不在集群中不能设置NUMA。 |
| 10300964 | 虚拟机运行态时，不允许变更系统卷。 |
| 10300965 | 虚拟机绑定CPU，CPU需100%预留。 |
| 10300966 | 不能同时设置cpu绑定策略与cpu绑定范围。 |
| 10300969 | 虚拟机cpu绑定策略不能在线修改。 |
| 10300970 | CPU绑定虚拟机不支持热插拔。 |
| 10300971 | 普通集群不支持NUMA、实时虚拟机。 |
| 10300975 | 当前集群为高性能集群，不允许开启DRS |
| 10300978 | 虚拟机网卡已经存在任务 |
| 10300979 | 主机资源未隔离. |
| 10300980 | NUMA资源不足，请检查虚拟机CPU核数、预留、上限，以及主机CPU频率。 |
| 12000012 | 主机存在EVS对象资源，不能取消EVS设置。 |
| 12000014 | 指定的NUMA节点超出范围。 |
| 10300981 | 配置主机资源隔离失败，请重试。 |
| 10300982 | 只有高性能集群才能设置高精度主机。 |
| 10300990 | 高精度主机不允许移动到普通集群。 |
| 10300991 | 没有设备可供虚拟机启动. |
| 10300992 | 普通集群不支持实时虚拟机。 |
| 10300993 | CPU资源不足无法配置numa均分。 |
| 10300995 | 管理服务预留内存不能小于最小阈值。 |
| 10300997 | 待绑定的CPU个数不合法。 |
| 10301107 | DPI虚拟机类型不合法。 |
| 10301111 | DPI安全虚拟机只支持普通模式分布式交换机。 |
| 10301000 | 物理CPU已被绑定。 |
| 10301002 | 源主机和目的主机OS名称相同，请修改后迁移 |
| 10301003 | 同一站点下主机OS名称不可重复，请修改后添加 |
| 10301004 | 主机管理域预留内存太小无法支撑内存盘模式。 |
| 10301006 | CPU范围绑定与精确绑定冲突。 |
| 10301009 | 虚拟机未绑定主机，请清除CPU绑定关系。 |
| 10301011 | 虚拟机不能指定NUMA绑定位图。 |
| 10301015 | 虚拟机已绑定CPU，请解绑后重试。 |
| 10301016 | 虚拟机可热拔VCPU数量不足。 |
| 10301018 | 大页主机不允许移动到站点。 |
| 10301019 | 高精度主机不允许移动到站点。 |
| 10301021 | 运行中的虚拟机不能解关联SR-IOV网卡。 |
| 10301022 | 运行中的虚拟机不能关联SR-IOV网卡。 |
| 10301023 | 运行中的虚拟机不能关联iNIC网卡。 |
| 10301024 | 运行中的虚拟机不能解关联iNIC网卡。 |
| 10301025 | 虚拟机已挂载光驱，不能做内存快照，请先卸载光驱。 |
| 10301026 | 虚拟机重启过程中，内部重启或其它异常 |
| 10301036 | 主机不支持共享管理域CPU。 |
| 10301037 | 主机处于维护模式，不允许此操作。 |
| 10301041 | 设置虚拟机Tools自动升级失败，请重试，如连续多次设置失败，请联系技术支持。 |
| 10301042 | 设置虚拟机Tools自动升级时发生系统内部错误，请联系技术支持。 |
| 10301043 | 克隆虚拟机或是模板部署虚拟机时不允许修改启动固件。 |
| 10301044 | sriov虚拟机不支持内存热插拔。 |
| 10300440 | 当前主机libvirt服务异常，请检查。 |
| 10300441 | 不支持在线修改启动引导固件。 |
| 10300442 | 定义虚拟机失败。 |
| 10300443 | 虚拟机内部异常或发生未知错误，请稍后重试或联系技术支持。 |
| 10300444 | SRIOV网卡不支持选择的端口组。 |
| 10300445 | 操作设备异常，请查看虚拟机是否有相关告警或联系技术支持。 |
| 10300446 | Linux操作系统IDE类型系统盘，内存热插，虚拟机初始内存值必须大于4GB。 |
| 10300447 | 虚拟机内存热插超过最大限制次数或者热插大小超过内存最大限制。 |
| 12000016 | 目的主机内存不足，请调整后再进行操作。 |
| 12000017 | 目的主机内存复用比过高，请调整后再进行操作。 |
| 12000018 | 主机内存复用比过高，请调整后再进行操作。 |
| 12000019 | 集群下有主机内存复用比超过100%，请调整后再进行操作。 |
| 12000020 | 虚拟机CPU核数超过主机或者集群下主机CPU核数，请调整后再进行操作。 |
| 12000022 | 集群HA资源预留CPU资源不足，请调整后再进行操作。 |
| 12000023 | 集群HA资源预留内存资源不足，请调整后再进行操作。 |
| 12000024 | 主机维护模式不允许添加到HA配置故障主机列表中。 |
| 12000025 | 热拔超时，请稍后重试。 |
| 12000026 | 热插超时，请稍后重试。 |
| 12000027 | 虚拟机存在未受控磁盘，请处理后再进行操作。 |
| 12000033 | 迁移虚拟机超时时间需大于等于5分钟。 |
| 12000043 | 迁移虚拟机失败，源主机和目的主机的时间差超过5分钟。 |
| 11400002 | Nova IP不合法。 |
| 10514049 | 获取Neutron服务端状态失败。 |
| 10321005 | 虚拟机操作系统不支持热插磁盘。 |
| 10321008 | 虚拟机操作系统不支持热插网卡。 |
| 10321009 | 虚拟机操作系统不支持SRIOV网卡。 |
| 10321010 | 虚拟机操作系统不支持热拔网卡。 |
| 10321016 | 绑定的PCI设备不允许此操作。 |
| 10321018 | 解绑定设备成功，格式化设备异常,请安装NVMe管理工具后重试。 |
| 10321020 | 链接克隆虚拟机磁盘数量超过上限。 |
| 10321021 | 链接克隆虚拟机ID盘插槽号已被占用，创建失败。 |
| 10321023 | DSWARE存储不支持该总线类型，请修改后添加 |
| 10321024 | DSWARE存储不支持跨存储克隆或模板部署虚拟机 |
| 10321028 | 虚拟机操作系统不支持创建磁盘快照。 |
| 10321031 | 数据存储正在被主机交换分区使用，不允许此操作 |
| 10321039 | Linux系统不支持VGA类型显卡。 |
| 10321041 | 输入的BMC IP地址与主机BMC IP地址不一致，请检查。 |
| 10321042 | 虚拟机操作系统类型不支持注入数据到ID盘。 |
| 10321043 | 虚拟机操作系统不支持挂载USB。 |
| 10321044 | 虚拟机迁移过程中网络异常，请稍后重试。 |
| 10321046 | 虚拟机CPU“核数”超过当前拓扑支持的最大个数，请重新输入。 |
| 10321047 | EVS亲和虚拟机不支持CPU热插。 |
| 10321048 | 内存复用开关关闭，不允许此操作 |
| 10321049 | 指定位置下不存在DRS规则满足虚拟机启动的主机。 |
| 10321050 | 主机故障操作失败。 |
| 10321051 | 主机内存复用比过高，不允许此操作 |
| 10321052 | 操作数据库异常，请稍后重试。 |
| 10321053 | 发送消息到主机失败，请稍后重试。 |
| 10321054 | 主机返回失败，请稍后重试。 |
| 10321055 | 虚拟机未装tools或虚拟机内部异常请检查 |
| 10321059 | 虚拟机不支持块存储与虚拟化存储间热迁移。 |
| 10421008 | 总线类型为“SATA”的磁盘，不支持此操作 |
| 10321061 | 虚拟机挂有光驱或者tools，请卸载后重试。 |
| 10321062 | 不支持虚拟机防病毒。 |
| 10321063 | 非虚拟化数据存储不支持导出镜像格式为qcow2。 |
| 10321064 | 非虚拟化数据存储不支持导入镜像格式为qcow2。 |
| 10390026 | 创建GPU设备失败。 |
| 10390027 | 删除GPU设备失败。 |
| 10390028 | 绑定GPU资源组失败。 |
| 10390067 | 主机执行任务失败，请检查主机服务是否正常。 |
| 10321090 | 从XEN迁移到KVM的卷不支持扩容 |
| 10321020 | 对接云管理平台失败，请检查参数。 |
| 10321091 | 主机的配置与要修改的配置一致，请重新修改。 |
| 10321094 | 虚拟机存在多种格式的磁盘，不允许此操作。 |
| 10321095 | 双站点管理对端地址不可达，请检查协议、IP、端口是否正确及服务是否正常。 |
| 10321097 | 双站点管理当前站点配置信息不正确，请检查协议、IP、端口是否正确。 |
| 10321099 | 故障切换主机禁止普通虚拟机在该主机上启动、迁入、唤醒和快照恢复。 |
| 10321101 | 用户态EVS正在使用该CPU作为MatserCore, 不能取消CPU均分。 |
| 10321110 | 主机内存交换分区正在更新，请稍后重试。 |
| 10321120 | 当前计算资源架构为ARM架构，不支持创建启动类型bios启动的虚拟机。 |
| 10321121 | 主机与集群架构不一致，不允许此操作。 |
| 10321122 | 集群已添加主机，不支持此操作。 |
| 10321123 | 虚拟机与所处计算资源架构不一致，请选择与虚拟机架构一致的计算资源后重试。 |
| 10321124 | 查询主机架构失败，请排查网络后重试。 |
| 10321125 | ARM架构虚拟机不支持IDE类型的磁盘总线。 |
| 10321127 | 虚拟机状态发生变化导致删除快照失败，等待虚拟机恢复正常后手动删除。 |
| 10321128 | 复制数据失败，请检查可能原因：1.网络异常；2.存储IO压力过大；3.文件状态异常。 |
| 10321129 | 虚拟机存在不可在线导出的磁盘，请关闭虚拟机后导出。 |
| 10321130 | 目标主机无法访问虚拟机部分磁盘所在的数据存储，虚拟机无法迁移。 |

## 节点管理（NM）错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 10200101 | 传入参数为空 |
| 10200102 | 主机名为空 |
| 10200103 | 主机名不合法 |
| 10200104 | 主机名已经存在 |
| 10200105 | 主机名长度超长 |
| 10200106 | 主机IP为空 |
| 10200107 | 主机的“IP”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200108 | 系统中已存在该主机IP，请重新输入。 |
| 10200110 | “BMC IP”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200112 | BMC 用户名超长 |
| 10200113 | “BMC 用户名”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200114 | “BMC 密码”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200115 | 集群id不合法 |
| 10200116 | 集群不存在 |
| 10200117 | ntpip格式不合法 |
| 10200118 | logip格式不合法 |
| 10200119 | kboxip格式不合法 |
| 10200120 | 要执行操作的指定节点不存在 |
| 10200121 | 主机的“ID”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200122 | 存在虚拟机的主机不允许删除，请迁移或删除虚拟机后重试。 |
| 10200124 | 主机当前状态不支持此操作，请稍后重试。 |
| 10200130 | 处于维护模式的主机不允许新增虚拟机，请将主机退出维护模式后重试。 |
| 10200150 | 主机下电或重启的操作模式不合法，请重新输入。 |
| 10200151 | “BMC IP”无法连接，请确认“BMC IP”是否正确。 |
| 10200152 | BMC 用户名不能为空，请重新输入。 |
| 10200153 | BMC 密码为空 |
| 10200155 | 主机已经下电，不能再次下电。 |
| 10200156 | 主机已经下电，不能执行重启操作。 |
| 10200157 | 主机上存在虚拟机，不允许执行当前操作，请迁移或删除虚拟机后重试。 |
| 10200158 | BMC IP 为空或不合法。 |
| 10200159 | 主机无法连接，不能执行当前操作，请检查主机状态或网络状况。 |
| 10200160 | 主机已添加至其他站点，添加失败 |
| 10200204 | NTP服务器IP地址为空 |
| 10200205 | NTP同步周期为空 |
| 10200206 | NTP服务器的“IP地址”参数不合法，请重新输入。 |
| 10200207 | NTP服务器IP地址2不合法 |
| 10200208 | NTP服务器IP地址3不合法 |
| 10200300 | 与主机通信异常，请稍后重试或联系技术支持。 |
| 10200302 | 主机正在执行当前操作，请不要再次执行。 |
| 10200303 | 多路径参数错误 |
| 10200304 | 主机已经进入维护模式，不能重复操作。 |
| 10200305 | 主机未进入维护模式，不能退出维护模式。 |
| 10200306 | 节点已经添加到其他逻辑集群中，不能重复添加集群 |

## 用户、角色错误码

| 错误码 | 描述 |
| --- | --- |
| 10100107 | 当前用户只能修改自己的密码。 |
| 10100108 | 为保证账号口令安全，请修改密码。 |
| 10100109 | 密码已过期，请修改密码。 |
| 10100110 | 密码还有 N 天过期，请修改密码。（备注：N为具体数字） |
| 10100112 | 登录失败，请重新登录。 |
| 10100113 | 密码N次输入错误，帐户锁定M分钟。（备注：N和M为具体的数子） |
| 10100302 | 用户电话号码格式不合法。 |
| 10100303 | 用户邮件格式不合法。 |
| 10100304 | 用户描述不合法。 |
| 10100305 | 用户名已经存在。 |
| 10100306 | 用户角色不存在。 |
| 10100307 | 用户不存在。 |
| 10100308 | 修改用户信息失败。 |
| 10100309 | 用户名长度不合法。 |
| 10100310 | 用户名字符不合法。 |
| 10100311 | 添加用户失败。 |
| 10100312 | 不可删除当前用户。 |
| 10100314 | 内置用户不可被删除。 |
| 10100315 | 删除用户失败。 |
| 10100316 | 修改密码失败。 |
| 10100318 | 旧密码不正确。 |
| 10100320 | 域用户密码不可更改。 |
| 10100321 | 两次修改密码间隔太短，请稍后再试。 |
| 10100322 | 该密码曾经使用过。 |
| 10100323 | 重置密码失败。 |
| 10100325 | 查询用户失败。 |
| 10100327 | 修改密码的最短时间间隔参数不合法。 |
| 10100328 | 密码有效期参数不合法。 |
| 10100329 | 是否强制修改密码参数不合法。 |
| 10100330 | 密码重复使用次数参数不合法。 |
| 10100331 | 密码到期提前提示参数不合法。 |
| 10100332 | “密码是否允许包含正反序帐户名”参数不合法。 |
| 10100333 | 获取密码策略失败。 |
| 10100334 | 修改密码策略失败。 |
| 10100338 | IP地址不合法。 |
| 10100339 | 域信息参数不合法。 |
| 10100342 | 域用户不存在。 |
| 10100343 | 域凭证无效。 |
| 10100501 | 角色已存在。 |
| 10100502 | 角色不存在。 |
| 10100503 | 角色正在使用，不能删除。 |
| 10100504 | 所选权限不存在。 |
| 10100506 | 创建角色失败。 |
| 10100508 | 角色名不合法。 |
| 10100509 | 角色描述不合法。 |
| 10100510 | 角色类型不一致。 |

## 告警管理（FM）错误码

|  |  |
| --- | --- |
| 错误码 | 描述 |
| 11100011 | 查询实时告警失败 |
| 11100013 | 查询历史告警失败 |
| 11100015 | 查询事件失败 |

## 任务错误码

|  |  |
| --- | --- |
| 错误码 | 描述 |
| 10800001 | 此任务类型不支持取消 |
| 10800002 | 此任务已执行完毕，不支持取消 |